Przedmiar robót

.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Żuromin ul. Zwycięstwa - Demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV oświetlenia ulicznego

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 91005-030-090
	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

krotność= 1,00
	kpl	4,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 91002-060-020
	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie

krotność= 1,00
	szt	4,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90902-050-020
	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika

krotność= 1,00
	szt	5,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90903-040-153
	Demontaż linii NN o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom

krotność= 1,00
	km/1prze	0,20
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90901-080-020
	Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami

krotność= 1,00
	szt	3,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90901-100-020
	Demontaż słupa żelbetowego linii NN bliźniaczego

krotność= 1,00
	szt	1,00

2. Żuromin ul. Zwycięstwa - Zasilenie projektowanego oświetlenia

1	2	3	4	5	
 7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-010-020
	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ51) w liniach napowietrznych nn 
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-02010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
krotność= 1,00
	m	10,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-06010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek
krotność= 1,00
	m	3,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m	15,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-05010-020
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność= 1,00
	szt	1,00

3. Żuromin ul. Zwycięstwa - Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	
 13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	166,72
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność= 2,00
	m	521,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040
	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm

krotność= 1,00
	m	5,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-050-040
	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Dodatek za każdą następną rurę o średnicy do 125 mm

krotność= 1,00
	m	45,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm
krotność= 1,00
	m	10,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 110/95
krotność= 1,00
	m	8,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040
	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność= 1,00
	m	594,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00
	m	68,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00
	m	548,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00
	szt	30,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	125,00

4. Żuromin ul. Zwycięstwa - Montaż słupów

1	2	3	4	5	
 24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020
	Montaż i stawinanie słupów SAL-T1 oświetleniowych aluminiowych o wysokości 11 m 
krotność= 1,00
	szt	15,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-040-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki. Wysokość latarń do 12 m

krotność= 1,00
	kpl	15,00

5. Żuromin ul. Zwycięstwa - Montaż opraw

1	2	3	4	5	
 26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw LUNOIDA 150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00
	szt	15,00

6. Żuromin ul. Przemysłowa - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

1	2	3	4	5	
 27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-01010-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5, pojedynczych o długości do 10,5 m

krotność= 1,00
	szt	1,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-02010-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych  - 5 kpl. słupów z demontażu
krotność= 1,00
	szt	7,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043
	Montaż przewodów izolowanych o przekroju 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn - 205 m przewodu z demontażu
krotność= 1,00
	km	0,57
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m	15,00
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m	6,00
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020
	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie - 4 szt. z demontażu
krotność= 1,00
	szt	11,00
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
krotność= 1,00
	kpl	11,00
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - 4 szt. z demontażu
krotność= 1,00
	szt	11,00
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020
	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - 4 szt. z demontażu
krotność= 1,00
	szt	11,00

7. Prace uzupełniające

1	2	3	4	5	
 37	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Dopuszczenie do pracy i nadzór ZE 
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101
	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność= 1,00
	odcinek	15,00
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 2,00
	szt	2,00
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 2,00
	szt	4,00
	
41	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna.
krotność= 2,00
	szt	1,00