Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Zasilenie projektowanego oświetlenia

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-010-020	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ51) w liniach napowietrznych nn 
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-02010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
krotność= 1,00

	m	5,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-06010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek
krotność= 1,00

	m	3,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00

	szt	1,00

2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	64,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność= 1,00

	m	211,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-030-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami.
krotność= 1,00

	m	11,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych DVK 110
krotność= 1,00

	m	11,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych SRS 110/95
krotność= 1,00

	m	12,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność= 1,00

	m	224,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00

	m	34,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00

	m	200,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00

	szt	14,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	47,00

3. Montaż słupów

1	2	3	4	5	
 15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów S-80C oświetleniowych stalowych ocynkowanych o masie do 100 kg 
krotność= 1,00

	szt	7,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych  ST 1,0 m mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	7,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki.  Wysokość latarń do 10 m
krotność= 1,00

	kpl	7,00

4. Montaż opraw

1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw OUSb 70 W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	7,00

5. Prace uzupełniające

1	2	3	4	5	
 19	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Dopuszczenie do pracy i nadzór ZE 
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	7,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna.
krotność= 1,00

	szt	1,00