Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50719-070-050
	Rozebranie ręczne płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00
	m2	21,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	80,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00
	m3	19,20
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060
	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	2,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040
	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm
krotność= 1,00
	m	10,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 75
krotność= 1,00
	m	12,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność= 1,00
	m	310,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040
	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność= 1,00
	m	338,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00
	m	22,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00
	m	331,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00
	szt	22,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	74,40
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50720-030-050
	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00
	m2	21,00

2. Montaż słupów

1	2	3	4	5	
 14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020
	Montaż i stawinanie słupów SAL 4,5E oświetleniowych aluminiowych o wysokości 4,5 m 
krotność= 1,00
	szt	11,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-01010-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgnik. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika
krotność= 1,00
	kpl	11,00

3. Montaż opraw

1	2	3	4	5	
 16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OPC-1 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem przezroczystym Auris I" z daszkiem malowanym na czarno
krotność= 1,00
	szt	11,00

4. Prace uzupełniające

1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Dopuszczenie do pracy i nadzór ZE 
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101
	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność= 1,00
	odcinek	11,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna.
krotność= 1,00
	szt	1,00