Przedmiar robót
Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego	
1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50719-070-050	Rozebranie ręczne płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00

	m2	90,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50721-030-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm

krotność= 1,00
	m	4,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50721-040-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia

krotność= 10,00
	m	4,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50719-030-050	Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 15 cm z betonu

krotność= 1,00
	m2	2,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010702-0201-040	Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV

krotność= 1,00	m	100,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV
krotność= 2,00
	m3	2,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm
krotność= 1,00

	m	12,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność= 2,00

	m	100,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność= 1,00

	m	118,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00

	m	12,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00
	m	112,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010705-0201-040	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli.Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III-IV.

krotność= 1,00
	m	100,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50720-090-050	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00
	m2	92,00
	
2. Montaż słupów	
1	2	3	4	5	
 15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów SAL 4,5E oświetleniowych aluminiowych o wysokości 4,5 m 
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-01010-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgnik. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika
krotność= 1,00
	kpl	4,00
	
3. Montaż opraw	
1	2	3	4	5	
 17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw OPA-1 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem przezroczystym Auris I" z daszkiem malowanym na czarno
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
4. Prace uzupełniające	
1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	4,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna.
krotność= 1,00	szt	1,00