Przedmiar robót

.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna zasil. ze stacji S-1256 (ODCINEK I)

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-01010-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/6
	szt	2,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami z żerdzi ŻN 10
	szt	3,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020
	Montaż haków
	szt	7,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043
	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej nn 
	km	0,19
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
	szt	1,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
	m	15,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
	m	6,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt	1,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Inwentaryzacja powykonawcza linii napowietrznej oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
	szt	1,00

2. Linia napowietrzna zasil. ze stacji S-785 (ODCINEK II)

1	2	3	4	5	
 10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-01010-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/6
	szt	7,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami z żerdzi ŻN 10
	szt	11,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020
	Montaż haków
	szt	25,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043
	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej nn 
	km	0,68
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
	szt	1,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
	m	15,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III
	m	6,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt	1,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Inwentaryzacja powykonawcza linii napowietrznej oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
	szt	1,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50404-010-020
	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg
	szt	1,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50406-010-020
	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg
	szt	3,00

3. Montaż opraw OUSe 100W

1	2	3	4	5	
 21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020
	Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych mocowanych na słupie (WO-I oraz WO-II)
	szt	23,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OUSe-100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
	szt	23,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
	kpl	23,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020
	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
	szt	23,00