Przedmiar robót 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.			

1	2	3	4	5			
 1		Wólka Kliczewska
					
1	KNNR 5
0903-01010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/4,3
krotność = 1,00
	2,00	szt			
2	KNNR 5
0901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami z żerdzi ŻN 10
krotność = 1,00
	3,00	szt			
3	KNNR 5
0903-040-020	Montaż haków
krotność = 1,00
	7,00	szt			
4	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 
krotność = 1,00
	0,26	km			
5	KNNR 5
0906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	1,00	szt			
6	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	15,00	m			
7	KNNR 5
0606-05010-020	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność = 2,00
	2,00	szt			
8	KNNR 5
1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie
krotność = 1,00
	6,00	szt			
9	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OUSe-150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
krotność = 1,00
	6,00	szt			
10	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
krotność = 1,00
	6,00	kpl			
11	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	6,00	szt			
12	KNNR 5
0405-070-020	Montaż skrzynki sterowniczo - pomiarowej
krotność = 1,00
	1,00	szt			
13	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	15,00	m			
14	KNNR 5
0606-05010-020	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność = 2,00
	2,00	szt			
15	KNNR 5
0113-010-020	Podłączenie skrzynki do linii nn 
krotność = 1,00
	1,00	szt			
16	KNNR 5
0406-010-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg (zegar astronomiczny CPA 4.0, stycznik, zabezpieczenie)
krotność = 1,00
	3,00	szt			
17	KNNR 5
1304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00
	2,00	szt			
18	
AW-020	Przygotowanie i dopuszczenie do pracy przez Zakład Energetyczny w technologii ppn
krotność = 1,00
	1,00	szt			
19	
AW-020	Inwentaryzacja powykonawcza linii kablowej oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
krotność = 1,00
	1,00	szt