Inwestor:

 
	Wykonawca:

 

 Przedmiar robót 

Adres budowy: ,  
Rodzaj robót: 
Podstawa opracowania: KNNR 5, AW
Waluta: PLN
Stawka r-g: ………………….. PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Razem	
Koszty bezpośrednie	 PLN						
Koszty zakupu od M	. %						
Koszty pośr. od R	 %						
Koszty pośr. od S	 %						
Zysk od R	 %						
Zysk od S	 %						
Zysk od KR	 %						
Zysk od KS	 %						
Koszty z narz. w rozbiciu	 %						
Koszty z narzutami (netto)	 PLN						
Stawka VAT	22,00 %						
Wartość brutto	 PLN						

Słownie: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Zasilenie projektowanego oświetlenia S-1379

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-030-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV
	m3	0,40
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm
	m	3,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m	1,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040
	Układanie uziomów w rowach kablowych
	m	3,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-05010-020
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
	szt	2,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x50mm2 w rurach osłonowych
	m	4,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50403-010-020
	Montaż szafki oświetlenia ulicznego na fundamencie SOU-3/W/F (3 obwody)
	szt	1,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50406-010-020
	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg (zegar astronomiczny CPA 4.0, stycznik, zabezpieczenia)
	szt	3,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
	szt	2,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
	m3	0,30

2. Linia kablowa 

1	2	3	4	5	
 11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50719-100-050
	Rozebranie ręczne kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2	10,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
	m3	32,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
	m3	18,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-030-040
	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami.
	m	15,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m	155,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-030-040
	Ułożenie rur osłonowych BE o średnicy fi 75 na słupie
	m	3,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK fi 110
	m	10,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040
	Układanie uziomów w rowach kablowych
	m	162,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-02010-040
	Układanie kabli  YAKY 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
	m	7,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-06010-040
	Układanie kabli YAKY 4x35mm2 poprzez wciaganie do rur osłonowych mocowanych na słupach
	m	3,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach osłonowych
	m	25,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
	m	142,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020
	Montaż i stawinanie słupów SAL-U1 oświetleniowych aluminiowych o masie do 100 kg
	szt	3,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-03010-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m
	kpl	3,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
	kpl	3,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51203-010-020
	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt	36,00
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OUSb-150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
	szt	3,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OW S-70W (klosz mleczny kula  fi 400) oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
	szt	3,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
	szt	8,00
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
	m3	38,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50720-080-050
	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2	10,00

3. Linia napowietrzna

1	2	3	4	5	
 32	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-01010-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 10,5/4,3
	szt	3,00
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-020-020
	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi ŻN 10 pojedynczych z ustojami.
	szt	6,00
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020
	Montaż haków
	szt	9,00
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043
	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej
	km	0,37
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
	szt	2,00
	
37	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
	m	30,00
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-05010-020
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
	szt	2,00
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020
	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie
	szt	9,00
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OUSb-150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
	szt	9,00
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2  do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
	kpl	9,00
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020
	Montaż skrzynek bezpiecznikowych SV w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
	szt	9,00

4. Pozostałe prace

1	2	3	4	5	
 43	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101
	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
	odcinek	5,00
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
	pomiar	1,00
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze
	szt	3,00
	
46	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Przygotowanie i dopuszczenie do pracy przez Zakład Energetyczny 
	szt	1,00
	
47	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
	szt	1,00