Zał. nr 3 do SIWZ
Przedmiar robót

.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. ul. Lidzbarska

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
AW-040
	Dopuszczenie do pracy na linii nn
	m	1,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50719-100-050
	Rozebranie ręczne kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2	3,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
	m3	40,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
	m3	11,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 110/95
	m	26,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	m	157,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040
	Układanie uziomów w rowach kablowych
	m	166,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-02010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
	m	10,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-06010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek
	m	3,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach osłonowych
	m	26,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
	m	142,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-010-020
	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ51) w liniach napowietrznych nn 
	szt	1,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020
	Montaż i stawinanie słupów SAL-R1 oświetleniowych aluminiowych (anodowanych naturalnie)
	szt	6,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
	kpl	6,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51203-010-020
	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
	szt	6,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OW S-70W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
	szt	6,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
	szt	12,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
	m3	38,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50720-080-050
	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2	3,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101
	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
	odcinek	6,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	szt	1,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii kablowej oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
	szt	1,00