Przedmiar robót 

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Zasilenie projektowanego oświetlenia

1	2	3	4	5	
6 CPV 45316100-6 Oświetlenia	
18d.6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060
	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00
	m3	0,64
	
19d.6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność= 2,00
	m	2,00
	
20d.6.
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-02010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
krotność= 1,00
	m	10,00
	
21d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-06010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek
krotność= 1,00
	m	3,00
	
22d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00
	m	4,00
	
23d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50403-010-020
	Szafa oświetlenia ulicznego SOU-2 (2 obwody) - mocowana na fundamencie prefabrykowanym
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
24d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50406-010-020
	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
25d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
26d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020
	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
27d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających na słupie i w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m	15,00
	
28d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-05010-020
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
29d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	0,48

2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	
30d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-05010-060
	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	188,00
	
31d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność= 2,00
	m	588,00
	
32d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 110
krotność= 1,00
	m	21,00
	
33d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040
	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 110/95
krotność= 1,00
	m	53,00
	
34d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040
	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność= 1,00
	m	640,00
	
35d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50606-05010-020
	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
36d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00
	m	74,00
	
37d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040
	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00
	m	590,00
	
38d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020
	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00
	szt	52,00
	
39d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-050-060
	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność= 1,00
	m3	141,00

3. Montaż słupów

1	2	3	4	5	
40d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020
	Montaż i stawinanie słupów SAL 4,5E oświetleniowych aluminiowych o wysokości 4,5 m 
krotność= 1,00
	szt	26,00
	
41d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-01010-090
	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgnik. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika
krotność= 1,00
	kpl	26,00

4. Montaż opraw

1	2	3	4	5	
42d.6.
	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020
	Montaż opraw OPC-1 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem przezroczystym Auris I" z daszkiem malowanym na czarno
krotność= 1,00
	szt	26,00

5. Prace uzupełniające

1	2	3	4	5	
43d.6.	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Dopuszczenie do pracy i nadzór ZE 
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
44d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101
	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność= 1,00
	odcinek	27,00
	
45d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
46d.6.	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
47d.6.	wg nakładów
rzeczowych
AW-020
	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna.
krotność= 1,00
	szt	1,00